概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## org.mklab.tool.control
クラス Gmargin

    java.lang.Object
      org.mklab.tool.control.Gmargin

    public class Gmargin

extends Object

ゲイン余裕と位相交差周波数を求めるクラスです。

Gain margin and crossover frequencies

バージョン:
  $Revision: 1.29 $
作成者:
  koga
関連項目:
  `Pmargin`, `Margin`

コンストラクタの概要
`Gmargin()`

メソッドの概要
`static List<DoubleNumber>` | `gmargin(RationalPolynomial G)`
`static List<DoubleNumber>` | `gmargin(RationalPolynomial G, double wmin)`
`static List<DoubleNumber>` | `gmargin(RationalPolynomial G, double wmin, double wmax)`
`static List<DoubleNumber>` | `gmargin(RationalPolynomial g, double wmin, double wmax, double tolerance)` 与えられた伝達関数`G`, 周波数の区間`[wmin:wmax]`, 周波数の許容誤差`tolerance`について, ゲイン余裕 `gm`と位相交差周波数`wcp`を返します。

クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

コンストラクタの詳細

### Gmargin

    public Gmargin()

メソッドの詳細

### gmargin

    public static List<DoubleNumber> gmargin(RationalPolynomial G)

  パラメータ:
    `G` - 伝達関数
  戻り値:
    {gm, wcp} (ゲイン余裕, 位相交差周波数) (gain margin, crossover frequency)

### gmargin

    public static List<DoubleNumber> gmargin(RationalPolynomial G,
                                             double wmin)

  パラメータ:
    `G` - 伝達関数
    `wmin` - 最小周波数
  戻り値:
    {gm, wcp} (ゲイン余裕, 位相交差周波数) (gain margin, crossover frequency)

### gmargin

    public static List<DoubleNumber> gmargin(RationalPolynomial G,
                                             double wmin,
                                             double wmax)

  パラメータ:
    `G` - 伝達関数
    `wmin` - 最小周波数
    `wmax` - 最大周波数
  戻り値:
    {gm, wcp} (ゲイン余裕, 位相交差周波数) (gain margin, crossover frequency)

### gmargin

    public static List<DoubleNumber> gmargin(RationalPolynomial g,
                                             double wmin,
                                             double wmax,
                                             double tolerance)

  与えられた伝達関数`G`, 周波数の区間`[wmin:wmax]`, 周波数の許容誤差`tolerance`について, ゲイン余裕 `gm`と位相交差周波数`wcp`を返します。

  パラメータ:
    `g` - 伝達関数
    `wmin` - 最小周波数
    `wmax` - 最大周波数
    `tolerance` - 位相交差周波数の許容誤差
  戻り値:
    {gm, wcp} (ゲイン余裕, 位相交差周波数) (gain margin, crossover frequency)

概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド