概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## org.mklab.tool.signal
クラス Freqz

    java.lang.Object
      org.mklab.tool.signal.Freqz

    public class Freqz

extends Object

デジタル(離散時間)フィルタの周波数応答を求めるクラスです。

Digital filter frequency response

バージョン:
  $Revision: 1.19 $
作成者:
  koga
関連項目:
  `Filter`, `Freqs`

コンストラクタの概要
`Freqz()`

メソッドの概要
`static List<Matrix>` | `freqz(Matrix b, Matrix a, int n)` 周波数 `w` におけるデジタルフィルタ `b(z)/a(z)` `-1 -nb b(z) b(1) + b(2)z + .... + b(nb+1)z G(eˆ(jw)) = ---- = ---------------------------- -1 -na a(z) 1 + a(2)z + .... + a(na+1)z` の周波数応答を返します。

クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

コンストラクタの詳細

### Freqz

    public Freqz()

メソッドの詳細

### freqz

    public static List<Matrix> freqz(Matrix b,
                                     Matrix a,
                                     int n)

  周波数 `w` におけるデジタルフィルタ `b(z)/a(z)`

       -1 -nb b(z) b(1) + b(2)z + .... + b(nb+1)z G(eˆ(jw)) = ---- = ---------------------------- -1 -na a(z) 1 + a(2)z + .... + a(na+1)z

  の周波数応答を返します。 周波数応答は、単位円の上半分を `n` 等分した点 で評価されます。

  パラメータ:
    `b` - 伝達関数の分子多項式の係数
    `a` - 伝達関数の分母多項式の係数
    `n` - データ数
  戻り値:
    周波数応答 (frequency reponse)

概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド