概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## org.mklab.tool.signal
クラス Freqs

    java.lang.Object
      org.mklab.tool.signal.Freqs

    public class Freqs

extends Object

アナログ(連続時間)フィルタの周波数応答を求めるクラスです。

Analog filter frequency response

バージョン:
  $Revision: 1.12 $
作成者:
  koga
関連項目:
  `Freqz`

コンストラクタの概要
`Freqs()`

メソッドの概要
`static Matrix` | `freqs(Matrix b, Matrix a, Matrix w)` 周波数`w`におけるアナログフィルタ `b(s)/a(s)` `nb-1 nb-2 b(s) b(1)s + b(2)s + ... + b(nb) G(s) = ---- = -------------------------------- na-1 na-2 a(s) a(1)s + a(2)s + ... + a(na)` の周波数応答`Gjw`を返します。

クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

コンストラクタの詳細

### Freqs

    public Freqs()

メソッドの詳細

### freqs

    public static Matrix freqs(Matrix b,
                               Matrix a,
                               Matrix w)

  周波数`w`におけるアナログフィルタ `b(s)/a(s)`

       nb-1 nb-2 b(s) b(1)s + b(2)s + ... + b(nb) G(s) = ---- = -------------------------------- na-1 na-2 a(s) a(1)s + a(2)s + ... +
       a(na)

  の周波数応答`Gjw`を返します。

  パラメータ:
    `b` - 伝達関数の分子多項式の係数
    `a` - 伝達関数の分母多項式の係数
    `w` - 評価する周波数の列
  戻り値:
    周波数応答 (frequency response)

概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド