概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## org.mklab.tool.control
クラス Ltifr

    java.lang.Object
      org.mklab.tool.control.Ltifr

    public class Ltifr

extends Object

連続時間線形システムの周波数応答を求めるクラスです。

Frequency response of LTI system

バージョン:
  $Revision: 1.25 $
作成者:
  koga
関連項目:
  `Ltitr`

コンストラクタの概要
`Ltifr()`

メソッドの概要
`static List<NumericalMatrix<?>>` | `getResponse(Matrix A, Matrix B, NumericalMatrixOperator<?> s_)` 連続時間線形時不変システムの周波数応答 `(s*I - A) \ B` を計算します。
`static NumericalMatrixOperator<?>` | `ltifr(Matrix A, Matrix B, Matrix s_)` 連続時間線形時不変システムの周波数応答 `(s*I - A) \ B` を計算します。

クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

コンストラクタの詳細

### Ltifr

    public Ltifr()

メソッドの詳細

### ltifr

    public static NumericalMatrixOperator<?> ltifr(Matrix A,
                                                   Matrix B,
                                                   Matrix s_)

  連続時間線形時不変システムの周波数応答

       (s*I - A) \ B

  を計算します。

  パラメータ:
    `A` - A行列
    `B` - B行列
    `s_` - 評価する周波数(複素数)の列
  戻り値:
    周波数応答 response

### getResponse

    public static List<NumericalMatrix<?>> getResponse(Matrix A,
                                                       Matrix B,
                                                       NumericalMatrixOperator<?> s_)

  連続時間線形時不変システムの周波数応答

       (s*I - A) \ B

  を計算します。

  パラメータ:
    `A` - A行列
    `B` - B行列
    `s_` - 評価する周波数(複素数)の列
  戻り値:
    周波数応答 response

概要 | パッケージ | クラス | 使用 | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド